|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İŞİN ADI** | Anakartı Kasa Üzerine Monte Etmek | **İŞİN RESİM NO** | 2 |
| Proje – Resim / RaporAna kart  üzerinde işlemciyi ve ram İşlemci fanını taktıktan sonra ana kartı monte etmeye geçilebiliriz. Ana kartın  yan  tarafındaki kapağı açarak hazırlanan ana kartı takacağımız yere ana kartı tutturmak için vida yuvalarına takılır. Vida yuvalarını takdıkdan  sonra  PS2 usb  seri ve port geleceği yere ana kart kutusundan çıkan arka panel korumasına takılır. Taktıktan  sonra  ana kartın delikleri vida yuvalarının üzerine gelecek şekilde ve aynı zamanda işlemci yukarıda kalacak şekilde oturtup vidaları sıkarız. İlk güç girişleri Ana kartı besleyen işlemciyi Besleyen(12V) ATX Girişleri takılır. IDE ucunun bir ucunu kasaya diğer ucunu diske takarız sonra güç beslemesi yapılır sata ise Hard disk  aynı şekilde Satanın bir ucunu kasaya diğer ucunu diske takarız. Cd-Dvd Rom Kablolarını Takarız. Sonra ön panel kablolarını takma Yani reset swich power swich power led Hard disk led sound (Ses) Girişleri Genelde ana kartın sağ alt Köşesinde bulunur. Bunları Takarken İse Takcağımız Yerdeki Plana Göre Takmalıyız Yoksa Kasa Üzerindeki Düğmeler Kendi Görevini Yapmaz.  |
| **İŞE BAŞLAMA** | **İŞİ BİTİRME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Tarihi : …./…./201.. Saati : ……………….. | Tarihi : …./…./201..Saati : ……………….. | DeğerlendirmeyeEsas Kriteler |  |  |  |  |  |  |  | Taktir EdilenToplam Puan |
| Verilen Süre………………. Saat | Verilen Süre………………. Saat | Değerlendirme Tam Puanı |  |  |  |  |  |  |  | Rakamİle | Yazıİle |
| …………….Dakika | …………….Dakika | İşe Verilen Puan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖĞRENCİNİN** | **EĞİTİCİ PERSONELİN** | **KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİN** |
| Adı Soyadı : Hamza KAHRAMANİmzası : ……………………………………. | Adı Soyadı : Nuri SÜRMENİmzası : ……………………………………. | Adı Soyadı : Birnaz ERUSTAİmzası : ……………………………………. |