|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞİN ADI** | Bilgisayara Yazıcıların Bağlantılarını Yapmak | | | | | | | | | | | **İŞİN RESİM NO** | | | | 11 |
| Proje – Resim / Rapor  Yazıcıyı bilgisayara bağlamak için, standart elektrik kablosu ile birlikte bir de paralel kabloya (yazıcının bilgisayarın  paralel girişine bağlanmasını sağlayan uygun kablo) ihtiyacınız olacak. Bu kablo, genelde yazıcı ile birlikte kullanıcılara sunulmaktadır. Ancak bazı üreticiler, paralel kabloyu ayrı olarak satışa sunmayı tercih edilmektedirler. Bu yüzden, öncelikle paralel kablonun ürünle birlikte gelip gelmediğini öğrenmelisiniz. Eğer kablo kutu içerisine dâhil edilmemişse, küçük bir harcama yapıp kabloyu ayrı olarak satın almanız gerekecektir.  **Elektrik bağlantısı** Yazıcıyı elektrik hattına bağlayabilmeniz için özel bir adaptöre ve kabloya ihtiyacınız olacak. Siyah bir kutuya benzeyen adaptör ve bağlantı kablosu, yazıcı ile birlikte kullanıcılara sunulmaktadır. Kablonun bir ucunu yazıcının uygun girişine, diğer ucunu da adaptör üzerindeki girişe takın. Adaptörden çıkan kabloyu ise prize bağlamanız gerekiyor.  **Yazıcının bilgisayara bağlanması** Başlamadan önce hem bilgisayarın hem de yazıcının kapalı olması gerektiğini unutmayın. Paralel kablonun bir ucunu yazıcıya takın (gerekli giriş yazıcının arkasında bulunur) ve jakı sabitleyicilerin yardımıyla yuvaya sabitleyin. Kablonun diğer ucunu ise, bilgisayarın arkasında bulunan paralel girişe (LPT yuvası) yerleştirin ve jakın iki yanında bulunan vidaları sıkın.  **Gerekli sürücülerin yüklenmesi** Yazıcının ve bilgisayar arasındaki bağlantıların doğru olarak yapılıp yapılmadığını bir kez daha kontrol edin. Her şey yolundaysa, artık bilgisayarı ve yazıcıyı çalıştırabilirsiniz.  Windows açıldığında, yazıcı ile birlikte gelen CD’yi CD sürücünüze yerleştirin ve kısa bir süre bekleyin. Yükleme programı otomatik olarak başlayacaktır. Bu noktadan sonra, ekranda göreceğiniz talimatları izlemeli ve kurulumu tamamlamalısınız. Kurulum işlemi sona erdiğinde, yazıcınız da kullanım için hazır duruma gelmiş olacaktır. Artık belgelerinizi basmaya başlayabilirsiniz.  **YAZICIYI CD’SİZ KURMAK**  Yazıcınızı bilgisayara bağlarken yapmanız gereken en önemli işlemlerden birisi, hiç kuşkusuz sürücüleri kurmaktır. Ancak bu işlem için CD’deki sürücüleri kullanmanıza gerek kalmayabilir, özellikle biraz eski bir yazıcı modelini sisteme bağlamaya çalışıyorsanız, Windows XP altındaki hazır sürücülerden de yardım alabilirsiniz. Eğer yazıcınız Windows XP tarafından tanınıyorsa, İşte yapmanız gerekenler:  “Başlat / Denetim Masası / Yazıcı ve Fakslar” yolunu takip edin.  Pencerenin sol sütunundaki “Yazıcı Ekle” simgesine tıklayın ve kurmak istediğiniz yazıcının modelini belirlemenizi sağlayacak pencereye gelene kadar karşınıza çıkan talimatları İzleyin. Artık yazıcınızı seçebilirsiniz…  Talimatları İzlemeye devam edin; en son adımda deneme sayfası basmayı da İhmal etmeyin. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İŞE BAŞLAMA** | | **İŞİ BİTİRME** | **DEĞERLENDİRME** | | | | | | | | | | | | | |
| Tarihi : …./…./201..  Saati : ……………….. | | Tarihi : …./…./201.. Saati : ……………….. | | Değerlendirmeye Esas Kriteler |  |  |  |  |  | |  | |  | Taktir Edilen Toplam Puan | | |
| Verilen Süre ………………. Saat | | Verilen Süre ………………. Saat | Değerlendirme  Tam Puanı | |  |  |  |  |  | |  | |  | Rakam İle | Yazı İle | |
| …………….Dakika | | …………….Dakika | İşe Verilen Puan | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |
| **ÖĞRENCİNİN** | | | **EĞİTİCİ PERSONELİN** | | | | | | | **KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİN** | | | | | | |
| Adı Soyadı : Hamza KAHRAMAN İmzası : ……………………………………. | | | Adı Soyadı : Nuri SÜRMEN İmzası : ……………………………………. | | | | | | | Adı Soyadı : Birnaz ERUSTA İmzası : ………………………………. | | | | | | |