**Technické parametry jeviště hlavního sálu Divadla pod Palmovkou**

Jeviště: šířka v portálu 7,7 m, hloubka – maximální + forbína 18 m, od portálu k horizontu 15 m

Forbína: šířka 11 m hloubka – k portálu 3 m výška forbíny 1,2 m vzdálenost k první řadě 1,5 m

Portál: šířka 7,7 m, hloubka 1 m, výška 4,5 m

Vybavení:

Jevištní tahy: celkem 20 tahů o nosnosti 160 kg každý

Propadla: Jedno na Forbíně, druhé mezi portály, Železná protipožární opona, Inspice, Přístup v rovině pro nákladní vozy s plošinou

Vybavení k pronájmu: 10x polohovací praktikábl 2x1m 20cm-80cm, 2x troschod, 1x čtyřschod