|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İŞİN ADI** | PowerSupply Bağlantısı | **İŞİN RESİM NO** | 13 |
| Proje – Resim / Rapor   Sata Elektrik İde Elektrik    ATX 20 pin anakart Elektrik P4 X1 Anakart Elektrik PowerSupply **bilgisayar**  kasasına 4 adet vida ile bağlanır. **Bağlantıyı** yaparken dikkatli olun **sağlam** bir şekilde bağlandığına emin olun. Şimdi ucundaki kabloları ne olduklarını öğrenelim. PowerSupply in ucundaki bu kablolar elektriği gerekli **parçalara** taşırlar. Bu kablolardan ikisi anakart üzerine, biri DVD-ROM, biri Hard-diske biri Disket okuyucuya, biri gerekiyorsa **Ekran** kartına takılır. Mecburi takılacak olanlar anakartın üzerine takılan ikisi ve hard-diske takılacak olandır. Diğerleri mecburi değildir. ***ATX 20 pin*** : Anakarta bağlanır ana bağlantıdır. Bir tarafında tırnak vardır. Takarken giriş yuvasında tırnağın girdiği yer vardır. Yuvaya takıp oturana kadar iki taraflı **hafif** hafif bastırın. Çok yüklenirseniz anakarta zarar verebilirsiniz. ***P4 X1*** : Anakarta takılır. **İşlemcinin** hemen yanındadır. Üstünde tırnak vardır. Yuvasına takarken tırnağın yönüne göre takacaksınız.***IDE 4 PINX5***: Hard-disk, DVD-ROM, Fan gibi parçaların elektrik girişidir. |
| **İŞE BAŞLAMA** | **İŞİ BİTİRME** | **DEĞERLENDİRME** |
| Tarihi : …./…./201.. Saati : ……………….. | Tarihi : …./…./201Saati : …………… | DeğerlendirmeyeEsas Kriteler |  |  |  |  |  |  |  | Taktir EdilenToplam Puan |
| Verilen Süre………………. Saat | Kullanılan Süre………………. Saat | Değerlendirme Tam Puanı |  |  |  |  |  |  |  | Rakamİle | Yazıİle |
| …………….Dakika | …………….Dakika | İşe Verilen Puan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ÖĞRENCİNİN** | **EĞİTİCİ PERSONELİN** | **KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİN** |
| Adı Soyadı : Hamza KAHRAMANİmzası : ……………………………………. | Adı Soyadı : Nuri SÜRMENİmzası : ……………………………………. | Adı Soyadı : Birnaz ERUSTAİmzası : …………………………….. |