|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İŞİN ADI** | Anakart Bıos Sıfırlamak | | | | | | | | | | **İŞİN RESİM NO** | | | | 4 |
| Proje – Resim / Rapor  **[Anakartın biosunu sıfırlamak:](http://tr.rdrtr.com/aff_c?offer_id=161&aff_id=4814)** [Bilgisayarın elektiriğini kesin  Kasanın kapağını açın  Anakart üzerindeki bios pilinin yerini keşfedin(Temizleme jumper ı pilin yakınında bulunur)](http://tr.rdrtr.com/aff_c?offer_id=161&aff_id=4814)  “Cmos Clear” jumper ının yerini keşfedin ve temizleme konumuna alın. (hemen yan taraftaki pin e geçirin)  Bilgisayarın fişini takın ve güç düğmesine basıp açın  Enerji geldiğinde ve fanlar döndüğünde tekrar enerjisini kesin  Jumper ı eski konumuna alın.  Bazen Jumper’in Yerini Değiştirdiğimizde Fanlar Dönmeyebilir Ama Yinede Bios’umuz Sıfırlanmış Olacaktır. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İŞE BAŞLAMA** | | **İŞİ BİTİRME** | **DEĞERLENDİRME** | | | | | | | | | | | | |
| Tarihi : …./…./201..  Saati : ……………….. | | Tarihi : …./…./201 Saati : …………… | Değerlendirmeye Esas Kriteler |  |  |  |  |  | |  | |  | Taktir Edilen Toplam Puan | | |
| Verilen Süre ………………. Saat | | Kullanılan Süre ………………. Saat | Değerlendirme  Tam Puanı |  |  |  |  |  | |  | |  | Rakam İle | Yazı İle | |
| …………….Dakika | | …………….Dakika | İşe Verilen Puan |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |
| **ÖĞRENCİNİN** | | | **EĞİTİCİ PERSONELİN** | | | | | | **KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİN** | | | | | | |
| Adı Soyadı : Hamza KAHRAMAN İmzası : ……………………………………. | | | Adı Soyadı : Nuri SÜRMEN İmzası : ……………………………………. | | | | | | Adı Soyadı : Birnaz ERUSTA İmzası : …………………………….. | | | | | | |